壹、功能介紹
一、檔案畫面視窗：
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開新檔案


清空所有編輯資料並預備編輯新的資料。

開啟舊檔


開啟已儲存的編輯資料。

儲存檔案


儲存編輯資料至指定的資料夾。

預覽


開啟一個預覽畫面,來預先顯示資料送到看板時會如何顯示。

傳送


將編輯好的資料傳送到看板

1. RS232 ：選定com及速率後即可傳送。

2. TCP/IP ：輸入IP位置後即可傳送。

離開


關閉程式。

二、編輯畫面視窗：
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剪下、複製或貼上

若要剪下文字，並將其移到其它位置，請選取該文字，再按 [編輯] 功能表的 [剪下]。 

若要複製文字，並將其貼到其它位置，請選取該文字，再按 [編輯] 功能表的 [複製]。 

若要貼上您剪下或複製的文字，請將游標置於要貼上文字的地方，再按 [編輯] 功能表的 [貼上]。

新增一筆 (最多可增加256筆)

增加一筆編輯資料。

刪除一筆


刪除一筆編輯資料。

資料上移


將目前游標位置的資料往上移。

資料下移


將目前游標位置的資料往下移。

變更資料的對齊方式
1、 點選要變更對齊的一筆資料。
2、 再按 [編輯]功能表的 [靠左對齊]、[置中] 或 [靠右對齊]。

使用小畫家編輯 (需使用滑鼠右鍵來切換成圖形模式方可使用)

     1、可以使用小畫家來編輯字幕機文案
三、格式畫面視窗：
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插入倒數天數功能

選定所需要位數後，可以在數字前後加入你所需要文字
[image: image4.png]%4 WL Editor
BRE) BHE) | BAD HEE) B
0 P
B | BE  XFES
& | Emaes
S S PN ]





[image: image5.png]a] Z g 2 % g a + =
sz | meso | wreas | wEn | mto | seo | min | e so|seso

]

n . U E = e
#E i LT sagn | meonm | stmm BB A

T ER fuE TR eI

© EEEE o | v | s |





文字顏色

將欲變更顏色的文字反白，再點選 [格式]功能表的[文字顏色]，選擇要改變[前景] 顏色或 [背景] 顏色，再選取其中一種顏色。
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七彩顏色
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三色顏色

文字樣式


將欲變更樣式的文字反白，再點選 [格式]功能表的 [底線] 或 [寬體]。
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插入圖片
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欲插入一張圖片，先點選 [格式]功能表的 [插入圖片]，再選擇要[從圖庫]或是[從檔案(可選擇JPG或BMP檔)]。

下圖為使用圖庫照片 (可選擇16X16或32X32(單排字幕機請不要使用32*32的大小)，
(視字幕機大小而定)
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插入日期時間 (可單獨選擇你所需要格式) (會捉電腦時間，所以本身電腦時間須正確)
要在看板上顯示現在的日期與時間，先點選 [格式] 功能表的 [插入日期時間]，選擇要插入的格式。
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插入文字方塊(需使用滑鼠右鍵來切換成圖形模式方可使用)
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在圖型編輯模式下，點選此功能即可輸入文字。

1. 在此處可以選擇字型，電腦越多字型就越多字型可以選擇。

2. 也可以選擇字型大小、寬體和底線、前景顏色和背景顏色等功能。
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使用此功能可以輸入不同語言(如日語、韓文、阿拉伯文等等語言)
一般文字模式編輯狀態下，不能輸入別的國家語言
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片語 (可以儲存一千組常用片語)

點選 [格式] 功能表的 [片語]，會顯示另一個小視窗，在這個畫面你可以編輯自己常用的片語，然後再選擇插入，將編輯好的片語插入。
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編輯圖庫 (可自行編輯256組圖片)
編輯[格式]>[插入圖片]>[從圖庫]這個功能的圖庫。可自行選列顏色來做搭配。編輯完成後按儲存即可)
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也可以使用右上角的文字功能，將一些特殊字型輸入進去。
或是使用載入圖片方式來載入圖片(需注意字幕機大小)
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四、設定畫面視窗：
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看板資料 (此處資料當工程師設定完成後請勿變動，以免無法傳送資料到電子看板)
PS:可先將相關設定抄寫下來
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設定看板的基本資訊

1. 格式　：　可選擇[垂直]或[水平]。

2. 顏色　：　可選擇[單色]或[四色] [全彩]，並可設定顏色。

3. 字數　：　看板最多可顯示的字數。

4. 行數　：　看板最多可顯示的行數。

5. 預覽速度：可依電腦等級選擇預覽的速度。

6. 編輯模式：提供文字及圖形兩種編輯模式。

7. 固定編輯模式：點選此功能可以限制編輯時無法切換模式。

8. 顯示排程：如需使用排程功能請將使功能打勾方可使用

9. RS-232：　透過RS-232傳送資料的設定。

10. TCP/IP：　透過TCP/IP傳送資料的設定。

使用TCP/IP傳送時需設定相關IP
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＊ 字幕機開關機設定與字幕機定時亮控(選配) (最多可以設定八組不ㄧ樣開關機時間)
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這項設定共提供8組設定值，可依不同需要來設定看板開機、關機的時間，在設定完成後，點選傳送就可以將設定值傳送至看板。

＊ 如要使用字幕機定時亮控功能，需搭配字幕機需要有此項硬體功能。
功具列顯示文字

在功能表下方的功能列原始設定值是沒有文字提示，可以打開此選項來提示文字。
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開啟前
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開啟後畫面

帳號管理
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點選啟用並輸入密碼，下次開啟程式時，就會要求使用者輸入檢查密碼。

    如果忘記使用者密碼，就算移除字幕機程式，下次在打開字幕機編輯軟體，也是會要求您輸入帳號  
    密碼。
Language (軟體語言)
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提供英文，繁體中文可選擇。

貳、編輯操作說明
一、.編輯資料
1.在編輯區內編輯欲傳至顯示器資料。
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2.使用者可自行搭配多種顯示特效、消失特效、閃爍等功能。
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3. 速度與停留
速度：代表字幕基文宣出現的速度

停留：代表此編輯幕您想讓它停留在字幕機多久時間

[image: image31.png]


[image: image32.png]10
15
0
5
0
5
&0
7
0
%




二、傳送編輯資料
1. 使用傳送圖示或檔案視窗下之傳送指令
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2. 傳送畫面有RS232 或 TCP/IP 、USB 等…
經由傳送方式來選擇傳輸介面

[image: image35.jpg]iy K
BEFAR
P28

I~ &0

I~ iR
I~ BiRis

RS-232

RS-232

USB C:\

USB D:\
USB E:\
LS 3¢
[l TG ol -2

I~ BiR03
I~ iR0s
I~ i1
I~ Bifie

I~ BiR0s
I~ BiR0s
I~ Bifis
I~ B

<





RS232畫面
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TCP/IP畫面
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選定好介面後，按下開始傳送，編輯資料即傳送中。
3.插撥功能 (可選擇需插撥次數，最多為99次)

可將即時訊息馬上撥出在字幕機中，又不會將原來文宣給覆蓋掉。

(等播放完畢後，會自動回覆原來字幕機所播放的文宣內容)
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4.重置功能:

如字幕機有當機現象，可使用此功能將字幕機回復到出廠的資料，會將字幕機原來的文宣給刪除掉。
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